建筑废弃物消纳场处置方案

一、消纳场地平面图与进场路线图说明及附图。

二、消纳场运营管理方案。

三、封场绿化方案、复垦或者平整设计方案。

四、建筑废弃物现场分类消纳方案，提供现场分类流程及技术说明，分类垃圾临时存放点。

移动式项目建筑废弃物资源化利用方案

一、申请单位：

二、项目地址：

三、处理建筑废弃物种类及来源：

四、分类处理情况说明（提供现场分类流程及技术说明，分类垃圾临时存放点）：

五、生产工艺流程介绍（不得使用列入淘汰名录的技术）：明确具体生产流程并有相关说明：

拆卸类渣土资源化利用项目生产流程应至少包含：分拣——分类处置——破碎——建筑废弃物碎骨料处置

六、防尘、防噪声举措：

七、安全生产制度与举措：

固定式项目建筑废弃物资源化利用方案

一、申请单位：

二、项目地址：

三、处理建筑废弃物种类及来源：外运下挖泥、拆卸类渣土、装饰装修垃圾（选择与生产工艺流程相适用的建筑废弃物种类）：

四、厂房及现场布局说明（附件1：厂房及现场布局图）：

五、分类处理情况说明（提供现场分类流程及技术说明，分类垃圾临时存放点）：

六、生产工艺流程介绍（不得使用列入淘汰名录的技术），明确具体生产流程并有相关说明：

如，下挖泥资源化利用项目生产流程应至少包含：筛网过滤（将塑料、泡沫等生活垃圾、石头以及细沙泥浆分离开）——生活垃圾处理（塑料、泡沫等生活垃圾送去生活垃圾处理厂处理）——洗沙（细沙泥浆通过细沙，进一步分离细沙与泥浆）——泥浆处理。

拆卸类渣土资源化利用项目生产流程应至少包含：分拣——分类处置——破碎——建筑废弃物碎骨料处置。

居民住宅装饰装修垃圾分拣中心生产流程应至少包含：分拣——分类处置——破碎——建筑废弃物碎骨料处置。

七、防尘、防噪声措施：

八、安全生产制度与举措：