**2024年广州市护目镜产品质量监督抽查结果**

（本抽样检验结果及有关数据不得用作商业用途）

2024年第1季度，广州市市场监督管理局对护目镜产品质量进行了监督抽查，共抽查了5批次样品，经检验，有2批次产品不符合标准要求。

本次抽查依据GB 14866-2006《个人用眼护具技术要求》等标准，对材料、结构、头箍、镜片规格、镜片的外观质量、屈光度、棱镜度、可见光透射比、抗冲击性能、耐热性能、有机镜片表面耐磨性能、防高速粒子冲击性能、熔融金属和炽热固体防护性能、化学雾滴防护性能、粉尘防护性能、刺激性气体防护性能和标志等项目进行检验。

**主要不合格项目**：棱镜度

**主要不合格项目及情况分析**

出现棱镜度项目不合格的原因是：护目镜多数是配装在较为宽大的镜架中，生产企业为了追求美观，往往会将其设计成大基弯，从而致使棱镜度出现了不合格。除此之外，企业质检把关不严也是导致棱镜度不合格的原因之一。

附件：**2024年广州市护目镜产品质量监督抽查结果**